**附件1**

技术规格要求

|  |  |
| --- | --- |
| **采购货物** | **规格、技术参数** |
| **UNXG-2100** | 1、冗余电源，8个千兆网口； 2、支持300用户并发文件交换； 3、支持2~8个隔离网络； 4、支持敏感文件管控功能（即已包含UNXG-DLP模块）； 5、主备服务器可用存储容量40TB 6、内置瑞星防病毒引擎；（即已包含UNXG-AV-T模块）； 7、支持文件交换审批及审计功能； 8、支持虚拟盘符、外链下载、权限控制等功能； 9、支持基于虚拟化技术解决物理隔离的内外网或多网间数据手动或自动交换。 10、2个多模万兆光接口及光模块。  11、需提供3年7\*24小时原厂维保服务。 |

**附件2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州省农村信用社联合社供应商征集报名表 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 报名项目名称:网间数据摆渡系统服务器扩容 | | | | | | |
| \*供应商名称（盖章） |  | | \*法定代表人 | | |  |
| \*统一社会 信用代码 |  | | \*注册资本 | | |  |
| \*成立日期 |  | | \*公司固定电话 （含区号） | | |  |
| \*联系人 |  | \*移动电话 |  | \*邮箱 | |  |
| 供应商简介 |  | | | | | |
| \*工商登记 经营范围 |  | | | | | |
| 产品/服务项目简介 |  | | | | | |
| 近三年成功案例（产品名称/项目名称） | 同业案例数量 | | | | | |
| 案例名称（含同业及我行） | 供货内容/服务内容 | 合同金额  （万元） | 履约情况 | 用户及联系方式 | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | |

**附件3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **网间数据摆渡系统服务器扩容报价表** | | | | |
| 单位：（盖章） |  |  | 单位：（万元） | |
| 项目 | 产品型号 | 单价 | | 备注 |
| UniNXG安全数据摆渡服务器 | UNXG-2100 |  | | 包含库容至40T,完成产品安装调试、数据迁移等； |
| UniNXG安全数据交换系统 | V5.0 |  | |  |
| 硬盘（10T） |  |  | |  |
| 注：报名供应商应对照本项目服务技术和服务要求，按照诚实信用的原则向我社提供初步报价，报价有可能被我社采纳为本项目采购最高限价，若报价明显偏离市场价格，我社将取消该供应商继续参与本项目后续采购活动的资格。 | | | | |