**贵州普定农村商业银行股份有限公司白岩支行防弹玻璃及现金区墙体**

**改造工程项目**

**磋商文件**

**业主单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司**

**日 期：2024年10月**

**目 录**

第一章 磋商公告…………………………………………………………………………… 3

第二章 磋商须知…………………………………………………………………………… 4

第三章 评审工作程序 ……………………………………………………………………… 6

第四章 竞选文件格式………………………………………………………………………… 8

**第一章 磋商公告**

**一、项目名称：白岩支行防弹玻璃及现金区墙体改造工程**

**二、采购货物、工程或服务情况**

**（1）采购主要内容: 白岩支行防弹玻璃及现金区墙体改造工程**

**（2）招标数量:详见磋商文件**

**（3）采购预算:100000.00元**

**（4）技术要求、服务和安全要求:详见磋商文件**

**三、投标人报名时须提供的材料**

**（1）须持有效期内营业执照；**

**（2）投标代表为法定代表人须提供本人身份证；（投标代表非法定代表人参加的提交法定代表人针对本项目的授权委托书、被授权人身份证）；**

**（3）供应商信用信息：信用记录查询渠道为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）供应商须提供查询记录截图；**

**（以上材料①—③项报名时须提供并加盖投标单位公章的复印件一份，在报名时递交）；**

**注：本项目不接受联合体投标。**

**四、获取磋商文件信息:贵州普定农村商业银行官方网站**

**五、响应文件的递交**

**（1）响应文件递交的截止时间：2024年10月10日15时30分**

**（2）开标时间：2024年10月11日15时00分**

**（3）开标地点：安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）（贵州普定农村商业银行股份有限公司）**

**【逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照磋商文件要求密封的响应文件，将予以拒收。】**

**六、联系方式**

**采购单位：贵州普定农村商业银行股份有限公司**

**地址：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）**

**联系人：谢雯玲**

**电话：13668535903**

**第二章 磋商须知**

**一、项目内容及要求**

**1.项目名称：白岩支行防弹玻璃及现金区墙体改造工程**

2.项目维修要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 拆除现金区钢架、防弹防砸玻璃 | ㎡ | 25.92 | 现金区 |
| 2 | 拆除现金区柜台墙砖、石材 | M | 10.8 | 现金区 |
| 3 | 拆除吊顶石膏板 | ㎡ | 32.8 | 现金区 |
| 4 | 垃圾外运 | 车 | 5 | 现金区 |
| 5 | 顶面、墙面双向Φ14钢筋、间距100\*100 | ㎡ | 51 | 现金区 |
| 6 | 砌筑柜台、內焊接双层双向Φ14钢筋、间距100\*100、內外安装8MM钢板、浇筑C30混凝土 | ㎡ | .10.8 | 现金区 |
| 7 | 柜台内外1；2水泥砂浆抹灰， | ㎡ | 21.6 | 现金区 |
| 8 | 现金区定制钱槽、外套0.8钢板和安装 | 个 | 5 | 现金区 |
| 9 | 现金区柜台粘贴石材、墙砖 | ㎡ | 17.6 | 现金区 |
| 10 | 安装现金区防弹防砸玻璃 | ㎡ | 23.7 | 现金区 |
| 11 | 安装现金区贵州农信烤漆立板、內焊接钢架、安装细木工板。 | ㎡ | 34.5 | 现金区 |
| 12 | 钢筋防护网墙面 加厚抹灰 50MM | ㎡ | 25.5 | 现金区 |
| 13 | 青杠龙骨石膏板吊顶、,石膏板面层厚度0.95MM、 | ㎡ | 37.5 | 现金区 |
| 14 | 施工顶面、墙面磁粉乳胶漆；网格布玻璃纤维防裂网自贴缝隙，腻子三遍、乳胶漆底漆一遍、面漆三遍、清理卫生 | ㎡ | 69.8 | 现金区 |
| 15 | 现金区、 柜台2.5平方电线和辅材 | M | 90 | 现金区 |
| 16 | 现金区、 柜台网络线和辅材 | M | 40 | 现金区 |
| 17 | 网络插座 | 个 | 8 | 现金区 |
| 18 | 10A插座和开关 | 个 | 13 | 现金区 |
| 19 | 孔灯3寸 | 个 | 12 | 现金区 |
| 20 | 换气扇 | 个 | 2 | 现金区 |

**二、磋商文件（编制要求）**

1. 磋商文件的构成
   1. 法定代表人授权委托书
   2. 报价表
   3. 服务方案
   4. 竞选人资质证明资料
   5. 信用承诺函
2. 装订、密封、递交要求
   1. 响应文件一式贰份，其中正本一份，副本壹份，均应标明：项目名称、竞选人名称、年 月 日。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，每一封口处均应贴密封条，并加盖公章。装订成册。外封套至少标明：竞选人名称、地址、及项目名称，并加盖公章。
   2. 磋商文件必须加盖竞选人公章和全权代表签字。
   3. 磋商单位未按上述规定提交，其将被拒收，并原封退还给竞选单位。
   4. 正、副本不一致时，以正本为准。

2.5 递交截止时间**2024年10月10日15时30分**。

**第三章 评审工作程序**

1. 磋商程序
   1. 竞选人全权代表向磋商小组递交响应文件
   2. 磋商小组审阅响应文件
2. 磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，
3. 在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，未响应磋商文件的竞选将不进入综合评分环节。递交响应文件作出实质响应的竞选人不足3家的，终止磋商，重新组织采购。
   1. 评标：

由磋商小组采用综合评分法对竞选人的响应文件进行综合评分。

1. 评审原则和评审方法
   1. 评审原则

本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的竞选人。

* 1. 评分标准

根据有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选竞选人。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标项目 | 分值 | 评分内容及打分办法 |
| 投标报价 | 30分 | 报价得分=〔有效投标人最低投标价÷本投标人投标价〕×30 |
| 技术指标和配置 | 15分 | 技术规格响应：技术规格能符合行业标准, 用材、性能要求等完全满足贵州农信VI手册及GA38-2021安全防护要求得15分，不承诺0分。 |
| 投标人类似业绩 | 5分 | 投标单位每提供一个银行类似项目业绩合同复印件得1分，最多得5分；不提供不得分。 |
| 质量保证措施及验收方案 | 20分 | 对比各投标人的质量保证措施和验收方案（包括项目人员配置、分配、项目管理、执行进度计划、应急处理措施、质量保证及验收方案等）  ①保障措施科学、合理、规范、可操作性强得20-15分；  ②保障措施基本详细，基本完整，内容不够充实丰富得14-10分；  ③保障措施内容一般，项目针对性不强得9-1分；  ④不提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 20分 | 对各投标人所提供维修方案的完整性、优越性、合理性等进行比较（质量控制措施、工期及进度计划安全施工计划等）。  ①提供方案科学、合理、规范、可操作性强、优于用户需求，能结合本项目特点提出较好建议得20-15分；  ②提供方案基本详细，基本完整，内容不够充实丰富得14-10分；  ③提供方案内容一般，项目针对性不强得9-1分；  ④不提供不得分。 |
| 售后服务响应时间 | 10分 | 1小时响应到现场处理问题得10分；2小时响应到现场处理问题5分；3小时响应到现场处理问题3分。 |

**第四章 竞选文件格式**

**一、法定代表人授权委托书**

贵州普定农村商业银行股份有限公司：

我 （姓名）系 （公司名称）的法定代表人现授权委托 （公司职务： ）为其代理人，参加贵单位于 年 月 日组织的 （项目名称）磋商活动，全权代表我公司处理磋商活动中的一切事宜，我公司均予承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

竞选人名称（加盖公章）： 日 期：

法定代表人（签字或印章）：

身份证号：

（附加盖竞选人公章的法定代表人身份证复印件）

被授权代理人签字：

身份证号：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（国徽面） | 被授权代理人身份证（国徽面） |
| 法定代表人身份证（人像面） | 被授权代理人身份证（人像面） |

**二、报价表**

**竞选人名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 计量单位 | 工程量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 拆除现金区钢架、防弹防砸玻璃 | ㎡ | 25.92 |  | 现金区 |
| 2 | 拆除现金区柜台墙砖、石材 | M | 10.8 |  | 现金区 |
| 3 | 拆除吊顶石膏板 | ㎡ | 32.8 |  | 现金区 |
| 4 | 垃圾外运 | 车 | 5 |  | 现金区 |
| 5 | 顶面、墙面双向Φ14钢筋、间距100\*100 | ㎡ | 51 |  | 现金区 |
| 6 | 砌筑柜台、內焊接双层双向Φ14钢筋、间距100\*100、內外安装8MM钢板、浇筑C30混凝土 | M | 10.8 |  | 现金区 |
| 7 | 柜台内外1；2水泥砂浆抹灰， | ㎡ | 21.6 |  | 现金区 |
| 8 | 现金区定制钱槽、外套0.8钢板和安装 | 个 | 5 |  | 现金区 |
| 9 | 现金区柜台粘贴石材、墙砖 | ㎡ | 17.6 |  | 现金区 |
| 10 | 安装现金区防弹防砸玻璃 | ㎡ | 23.7 |  | 现金区 |
| 11 | 安装现金区贵州农信烤漆立板、內焊接钢架、安装细木工板。 | ㎡ | 34.5 |  | 现金区 |
| 12 | 钢筋防护网墙面 加厚抹灰 50MM | ㎡ | 25.5 |  | 现金区 |
| 13 | 青杠龙骨石膏板吊顶、,石膏板面层厚度0.95MM、 | ㎡ | 37.5 |  | 现金区 |
| 14 | 施工顶面、墙面磁粉乳胶漆；网格布玻璃纤维防裂网自贴缝隙，腻子三遍、乳胶漆底漆一遍、面漆三遍、清理卫生 | ㎡ | 69.8 |  | 现金区 |
| 15 | 现金区、 柜台2.5平方电线和辅材 | M | 90 |  | 现金区 |
| 16 | 现金区、 柜台网络线和辅材 | M | 40 |  | 现金区 |
| 17 | 网络插座 | 个 | 8 |  | 现金区 |
| 18 | 10A插座和开关 | 个 | 13 |  | 现金区 |
| 19 | 孔灯3寸 | 个 | 12 |  | 现金区 |
| 20 | 换气扇 | 个 | 2 |  | 现金区 |
| 合计金额： 万元 | | | | | |

**注：请竞选单位按磋商文件中采购要求填写，根据自身具体情况可扩展。**

**竞选人名称（加盖公章）： 法定代表人或其代理人（签字）：**

**报价日期： 联系电话：**

**三、服务方案**

**（竞选人自拟格式）**

**竞选人名称： （加盖公章）**

**法定代表人或其代理人： （签 字）**

**四、竞选人资质证明资料**

**后附：磋商文件第一章 二、竞选人资格要求**

**五、其它材料（竞选人自行添加）**

**最 终 报 价 函**

我单位最终愿意以下列表中所填的报价（总价）（项目名称：白岩支行防弹玻璃及现金区墙体改造工程）竞争性磋商项目，并保证按磋商文件规定及承诺提供服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |

竞选人名称： （盖章）

法定代表人或

授权委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：此表不列入密封响应文件内，单独打印盖好公章，于磋商现场提交。